//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
                            Ti2Control for Android Ver.1.0.1 build 19

              Copyright(C) 2016 Nikon Corporation All rights reserved. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

------------------------------------------------------------------------------------------
■ はじめに
------------------------------------------------------------------------------------------
  Ti2Control (Android版) をご利用いただきありがとうございます。
  このドキュメントには、Ti2Control (Android版) Ver1.0.1 の
  変更点および制約事項等が記載されています。


------------------------------------------------------------------------------------------
■ リリースノートの見方
------------------------------------------------------------------------------------------
  1. What's New 新機能
     本バージョンで新たに対応した機能、ハードウェアが記載されています。

  2. 改善項目
     本バージョンで改善した既知の問題が記載されています。

  3. 問題点、制約事項
     問題点について回避策が有る場合は回避策を記載していますが、回避策が
     無い場合は問題となっている現象が記載されています。

  4. リリース履歴
     リリース履歴には、過去のリリースで対応してきた新機能が記載されています。


------------------------------------------------------------------------------------------
■ 必要なハードウェア
------------------------------------------------------------------------------------------
　- プロセッサー : ARM互換
　- RAM : 1GB 以上
　- ストレージ : 8GB 以上
　- 解像度（アスペクト比）：
　　　　　　タブレット : 1920x1200以上 (4:3 または 16:10)
　　　　　　スマートフォン : 640x480以上 (4:3 または 16:9)
　- Android OS 5.1 以上
　- 無線LAN：IEEE802.11ac または IEEE802.11n (IEEE802.11ac を推奨)

------------------------------------------------------------------------------------------
■ 対応顕微鏡（ファームウェア）
------------------------------------------------------------------------------------------

　Ti2Control Ver1.0.1 は以下の顕微鏡との組み合わせでご使用ください。
　　- Nikon ECLIPSE Ti2-A (FW 1.01)
　　- Nikon ECLIPSE Ti2-E (FPGA 1.10 / CTRE FW 1.01 FPGA 1.10)


------------------------------------------------------------------------------------------
■ インストール手順
------------------------------------------------------------------------------------------
　Ti2Control (Android版) のインストール手順は、使用説明書に記載しております。
　使用説明書をご参照ください。

　旧バージョンのTi2Control (Android版) を既にインストールしている場合は、
　一旦、旧バージョンのTi2Control (Android版) をアンインストールしてから、
　インストール作業を行ってください。　 


------------------------------------------------------------------------------------------
■ What's New 新機能
------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------
■ 不具合修正
------------------------------------------------------------------------------------------

　1. Ti2-AのHOME画面の最適化を行いました。

　2. Checkモードで、IMSIポラライザーを設定済みのときに、「DIC用ポラライザーを装着してください」と表示される問題を修正しました。

　3. Ti2-AのDisplay機能において、ダイヤログに誤った画面名が表示される問題を修正しました。（XYZ画面→Live画面）

　4. XYZ画面（Ti2-E）で、正しい位置でリミット設定をしてもエラーメッセージが表示される問題を修正しました。

　5. Mode設定の際、"現在値"ボタンをタップするとMode名が初期値に戻る問題を修正しました。

　6. Ti2-Aで、LED光源の光量を指定した場合、LED光源の反応が遅くなる問題を修正しました。
　　また、指定した光量とインジケータが一致しない問題を修正しました。

　7. Ti2-Aで、インテンシライトのNDを指定した場合、インテンシライトの反応が遅くなる問題を修正しました。
　　また、指定したNDとインジケータが一致しない問題を修正しました。

------------------------------------------------------------------------------------------
■ 制約事項
------------------------------------------------------------------------------------------

<光学素子>

　1. NIS-Elements から光学素子の登録を変更した場合に、変更した素子の名称が
　　Ti2Control に反映されない場合があります。
　　その際には、Ti2Control を一度終了し、再度起動することで変更内容が反映されます。

　2. 自動補正環用PFS 5レボルバー(MEP59396)を装着した場合、5番目のポジションは空きにしてください。　

<ハロゲンランプ>

　1. Ti2-Aで透過照明にプリセンターランプハウス D-LH/LC（ハロゲン）を使用する場合
　　Ti2-A 顕微鏡でプリセンターランプハウス D-LH/LCを透過照明として使用する場合は、以下の手順で手動登録してください。
　　1) 透過照明装置のケーブルを顕微鏡本体背のコネクターボックスから外します。
　　2) Ti2Controlの顕微鏡構成の手動登録で、[DIA_Lamp]に[D-LH/LC Precentered Lamphouse]を選択します。
　　3) 設定項目選択エリアの[送信]ボタンをタップして、登録情報を送信します。
　　4) アプリを終了します。
　　5) 顕微鏡システムの電源をOFFにします。
　　6) 透過照明装置のケーブルを顕微鏡本体背のコネクターボックスへ接続します。
　　7) 顕微鏡システムを起動します。
　　続けて登録を行う場合は、アプリを起動してください。

<起動>

　1. Ti2Controlの起動時に、顕微鏡に接続できた場合はHome画面が表示されます。
　　接続できなかった場合はSettings画面が表示されます。

　２. また、Ti2Control起動後に、スリープ、サスペンド、アプリを切り替えるなどして、
　　その後Ti2Controlに復帰した場合、前回終了時の画面には戻りません。 
　　Ti2Controlが顕微鏡に接続できた場合はHome画面が表示され、接続できなかった場合は
　　Settings画面が表示されます。

<ファンクションボタン割り当て＞

　1. Ti2-Eのファンクションの割当て機能の、光路切替のPATH EYE-AUXはEYE-L80/Bottomを示したものです。

<ネットワーク関連>

　1. アシストカメラと接続する場合は、WifiはIEEE802.11acを使用してください。
　　また無線ルータは、IEEE802.11ac(5GHz)で通信速度が1300Mbps 以上に対応する製品をご使用ください。
　　またライブ画像のフレームレートは5fpsで設定してください。

　2. 無線ルーターを起動した場合は、起動後2分以上経過してから、顕微鏡の電源を入れてください。

　3. ご使用になる無線ルーター、スマートデバイスによっては、使用中に
　　Ti2Controlから顕微鏡やアシストカメラへの接続ができなくなる場合があります。 
　　その場合はいったんTi2Controlを終了し、以下の対処を行なってください。
　　・Android の[設定]-[Wi-Fi]をタップしてWi-FiをOFFにし、再度ONにして無線ルーターに接続する
　　・顕微鏡システムを再起動する
　　上記を行った後に再度Ti2Controlを起動し、顕微鏡やカメラに接続できるか確認してください。

　4. Ti2Controlは顕微鏡を検索する際、同じネットワークセグメントに接続している全ての機器に
　　パケットを送信するためネットワークトラフィックが増加します。
　　専用の無線ルータを用意し、無線ルーターのサブネットマスク設定は255.255.255.0で使用してください。

　5. 一部の Androidデバイスにおいて、モバイルデータ通信とWi-Fi通信を同時に利用した場合、
　　インターネット接続しない無線ルーターへの接続（Wi-Fi通信）は遮断されることがあります。
　　モバイルデータ通信が可能なデバイスをお使いの場合は、モバイルデータ通信をOFFにした状態で
　　Ti2Controlを使用してください。

<その他>

　1. ノートパソコンとスマートデバイスの組み合わせによっては、スマートデバイスをノートパソコンに近づけたときに、
　　ノートパソコンがスリープ状態になることがありますのでご注意ください。


------------------------------------------------------------------------------------------
■ 仕様・操作補足説明
------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------
■ リリース履歴
------------------------------------------------------------------------------------------
 2016年12月 Ver1.0.1
	- 不具合修正

 2016年11月 Ver1.0.0 初版

