//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
                            Ti2 Control for Windows Ver.3.02

              Copyright(C) 2016 Nikon Corporation All rights reserved.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

------------------------------------------------------------------------------------------
■ はじめに
------------------------------------------------------------------------------------------

  Ti2 Control (Windows版) をご利用いただきありがとうございます。
  このドキュメントには、Ti2 Control (Windows版) Ver.3.02 の
  変更点および制約事項等が記載されています。

------------------------------------------------------------------------------------------
■ リリースノートの見方
------------------------------------------------------------------------------------------

  1. What's New 新機能
     本バージョンで新たに対応した機能、ハードウェアが記載されています。

  2. 改善項目
     本バージョンで改善した既知の問題が記載されています。

  3. 問題点、制約事項
     問題点について回避策が有る場合は回避策を記載していますが、回避策が
     無い場合は問題となっている現象が記載されています。

  4. リリース履歴
     リリース履歴には、過去のリリースで対応してきた新機能が記載されています。

------------------------------------------------------------------------------------------
■ 必要なOSおよびハードウェア
------------------------------------------------------------------------------------------

  - OS: Windows 11 Pro (64bit 各日本語版/英語版)
  - RAM: 1GB以上(32bit OS) / 2GB以上(64bit OS)
  - ディスプレイ: 1280 x 1024ドット以上
  - ストレージ: 100MB以上の空き容量があること
  - Ti2との接続: USBケーブル

------------------------------------------------------------------------------------------
■ 対応顕微鏡（ファームウェア）
------------------------------------------------------------------------------------------

  Ti2 Control Ver.3.02 は以下の顕微鏡との組み合わせでご使用ください。
    - Nikon ECLIPSE Ti2-A (Ver. 2.40)
    - Nikon ECLIPSE Ti2-E (Ver. 2.40)

------------------------------------------------------------------------------------------
■ インストール手順
------------------------------------------------------------------------------------------

  Ti2 Control (Windows版) のインストール手順は、使用説明書に記載しております。
  使用説明書をご参照ください。

  旧バージョンのTi2 Control (Windows版) を既にインストールしている場合は、
  一旦、旧バージョンのTi2 Control (Windows版) をアンインストールしてから、
  インストール作業を行ってください。

------------------------------------------------------------------------------------------
■ What's New 新機能
------------------------------------------------------------------------------------------

  Ti2 Control Ver. 3.02では、主に以下の変更を行っています。


  <セットアップ>
 
  1.既存対物（MRH00045/MRH20045）でPFSが使用できるようになりました。


------------------------------------------------------------------------------------------
■ 制約事項
------------------------------------------------------------------------------------------

<機能>

  1. Ti2 Control (Windows版)は、Ti2 Control (Android版)の機能のうち、
     Ti2顕微鏡のセットアップ機能のみを提供します。

<アンインストール>

  1. NIS-ElementsとTi2 Controlをインストール済みのPCから、Ti2 Controlをアンインスト
     ールするとデバイスドライバが削除され、NIS-ElementsからTi2が操作できなくなります。
     Ti2 Controlをアンイストールしないようにしてください。誤ってアンイストールしてし
     まった場合は、NIS-Elementsのインストーラーからドライバーを再インストールしてください。

<ファンクションボタン割り当て>

  1. Ti2-Eのファンクションの割当て機能の、光路切替のPATH EYE^AUXは
     EYE^L80/Bottomを示したものになります。

------------------------------------------------------------------------------------------
■ 仕様・操作補足説明
------------------------------------------------------------------------------------------

<全般>

  1.本バージョンでは、全機能にわたり操作方法が大幅に変更されています。
    ご使用の前に必ず使用説明書をご参照ください。

 <ハロゲンランプ / C-LL LEDランプハウス>

  1. 透過照明にプリセンターランプハウス D-LH/LC（ハロゲン）を使用する場合
     顕微鏡でプリセンターランプハウス D-LH/LCを透過照明として使用する場合は、
     以下の手順で手動登録してください。

     1) 透過照明装置のケーブルを顕微鏡本体背のコネクターボックスから外します。
     2) Ti2 Controlの顕微鏡構成の手動登録で、[DIA_Lamp]に[D-LH/LC Precentered Lamphouse] または
　　　　[C-LL LEDランプハウス]を選択します。
     3) [送信]ボタンをタップして、登録情報を送信します。
     4) アプリを終了します。
     5) 顕微鏡システムの電源をOFFにします。
     6) 透過照明装置のケーブルを顕微鏡本体背のコネクターボックスへ接続します。
     7) 顕微鏡システムを起動します。
     8) 続けて登録を行う場合は、アプリを起動してください。

<設定読込・保存>
  1. 同軸・同焦点補正は保存できないため、保存した設定を読込後に再設定してください。

<インストール>

  1. アプリケーションのインストールは、必ず、PCとTi2顕微鏡システムを
     USBケーブルで接続する前に行ってください。
     インストール前に接続すると、デバイスドライバーが正しくインストールされず、
     PCがTi2顕微鏡システムを認識しない場合があります。
     その場合は、以下の手順でドライバーを手動インストールする必要があります。

     1) デバイスマネージャーを開きます。
        Windows 10: 画面左下のWindowsマークを右クリックし、「デバイスマネージャー」を選択
     2)「ほかのデバイス」の Ti2顕微鏡を選択し、デバイスマネージャーのメニューから
       「操作 ＞ ハードウェア更新のスキャン」を実行します。
     3) Windows がデバイスドライバーを検索しインストールします。
     4)「イメージングデバイス」に「Nikon USB Microscope」が追加されます。

  2. Setup.exeを実行してTi2 Controlをインストールする場合、Microsoft Visual C++ 2015 Redistributableを
     インストールしますが、より新しいバージョンのMicrosoft Visual C++ 2015 Redistributableが既にインストールされている場合、
     インストールに失敗することがあります。
     インストールに失敗した場合は、Ti2 Control x64.msiを実行してください。

  3. Ti2 Controlのインストール途中に、インストーラーパスを確認する画面が表示され進まない場合があります。
     この場合インストール済のバージョンのインストーラーを入手し、Use sourceに指定したうえでインストールを進めてください。

<設定転送>
   1. 本機能を使用する前に、送受信する端末と同一の無線ルーターに接続してください。
   2. 本機能において受信端末に送信できない場合は、受信端末側のセキュリティの設定を
      確認してください。

------------------------------------------------------------------------------------------
■ リリース履歴
------------------------------------------------------------------------------------------
  2026年1月 Ver3.02
    - 既存対物レンズ(MRH00045/MRH20045)のPFS対応
　2025年4月 Ver.3.01
    - 対物レンズ追加
    - フィルターキューブ追加
    - コンデンサターレット装着用のピンホールを追加

  2023年10月 Ver.2.91
    - フィルターキューブ追加
    - 不具合修正

  2023年4月  Ver.2.90
    - 対物レンズ追加
    - セッティング画面改良

  2021年12月 Ver.2.70
    - 対物レンズ追加

  2021年10月 Ver.2.60
    - セッティング画面改良  

  2021年4月 Ver.2.50
    - 対物レンズ、蛍光フィルターキューブ追加

  2021年1月  Ver.2.40
    - セッティング画面改良

  2020年10月 Ver.2.31
    - 不具合修正
  
  2020年6月  Ver.2.30
    - セッティング画面改良
    
  2019年4月  Ver.2.20
    - セッティング画面改良
    - 不具合修正

  2018年10月 Ver.2.10
    - セッティング画面改良
    - 不具合修正

  2018年4月 Ver. 2.00
    - セッティング画面改良
    - 不具合修正

  2017年12月 Ver. 1.2.0
    - セッティング画面改良
    - 不具合修正

  2017年7月 Ver. 1.1.0
    - セッティング画面改良
    - Ti2-A E20L80に対応しました。
    - 中文簡体に対応しました。
    - 不具合修正

  2017年3月 Ver. 1.0.2
    - 不具合修正

  2016年12月 Ver. 1.0.1
    - 処理最適化

  2016年11月 Ver. 1.0.0 初版
